

Chełmno, 06.02.2024 r.

**Załącznik nr 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: szacowania wartości zamówienia na adaptację pomieszczeń istniejącej Pracowni TK i jej dostosowanie do nowych wymogów i norm związanych z montażem nowego aparatu do Tomografii Komputerowej dla ZOZ w Chełmnie.**

Przewidywany zakres prac do wykonania w związku z wymianą aparatu TK:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **ZAKRES** | **ILOŚĆ i J.M. / INNE** |
| 1 | Demontaż wykładziny w pracowni TK oraz dostawa i montaż wykładziny prądoprzewodzącej w uzgodnieniu z dostawcą aparatu oraz zamawiającym. | 31,5 m2 |
| 2 | Sprawdzenie nośności stropu i zapewnienie podłoża odpowiedniego do montażu gantry i stołu pacjenta. | W przypadku konieczności wzmocnienia podłoża, wykonanie wylewki samopoziomującej. |
| 3 | Wykonanie podłogowych kanałów instalacyjnych do rozprowadzenia okablowania pomiędzy elementami aparatu. |  |
| 4 | Wykonanie instalacji uziemiającej wykładzinę proądoprzewodzącą. | 1 kpl. |
| 5 | Zapewnienie zasilania aparatu: położenie kabla zasilania do tablicy rozdzielczej aparatu, wykonanie tablicy rozdzielczej, doprowadzenie kabla zasilania od tablicy do gantry, wykonanie pomiaru impedancji linii. |  |
| 6 | Dostawa i montaż tablicy zasilającej zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu. | 1 kpl. |
| 7 | Dostawa i montaż klimatyzatora naściennego o parametrach pracy zgodnych z wytycznymi dostawcy aparatu wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej do zasilania wraz z sprawdzeniem instalacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wydatków ciepła od elementów składowych aparatu, przedmuchanie instalacji. | 1 kpl. |
| 8 | Wymiana oświetlenia podstawowego w pracowni | 6 szt. |
| 9 | Wymiana armatury elektrycznej w pracowni (gniazda oraz włączniki). | 1 kpl. |
| 10 | Wymiana (dostawa, instalacja i okablowanie) dla wyłączników bezpieczeństwa (awaryjnego wyłączania). | 2 kpl. |
| 11 | Dostawa, montaż i okablowanie lamp ostrzegających o promieniowaniu wraz z wymianą opraw. | 2 kpl. |
| 12 | Malowanie pracowni. | 60,6 m2 |
| 13 | Malowanie sterowni. | 23,1m2 |

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu aktualnego projektu osłon stałych pod nowy tomograf.

W załączeniu specyfikacja sprzętu nowego tomografu, koncepcja usadowiania nowego tomografu, przygotowanie podłoża do montażu (informacje montażowe), przygotowanie kanałów kablowych i instalacji dodatkowych, wytyczne dotyczące zasilania.