

Chełmno, 26.03.2024 r.

Załącznik nr 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: zakupu, dostawy, montażu regałów stacjonarnych do dwóch pomieszczeń archiwum oraz zakupu wraz z dostawą szaf kartotekowych do rejestracji POZ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.**

**I. Pakiet nr 1 - zakup, dostawa, montaż regałów stacjonarnych do dwóch pomieszczeń archiwum.**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż regałów stacjonarnych do dwóch pomieszczeń archiwum znajdujących się przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na ul. Rydygiera 1, 86 – 200 Chełmno.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt oraz dokona montażu regałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w transporcie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**Typ:** regał metalowy magazynowy wolnostojący malowany proszkowo lub ocynkowany.

**Materiał**: elementy pionowe regału wykonane z blachy o grubości min. 2mm, profil kątownika min. 35mm x 35mm. Natomiast półki z blachy o grubości min. 1mm, szerokość zagięcia półki min. 25mm.

**Wykonanie:** skręcany, przytwierdzony kołkami do podłoża archiwum (Zamawiający przewiduje odstąpienie od wymogu przytwierdzenia do podłoża).

**Ilość regałów:**

**Pomieszczenie nr 1 archiwum**

- 1szt wysokość 250cm, długość max. 550cm i głębokość max. 30cm,

- 2szt wysokość 250cm, długość max. 440cm i głębokość max. 50cm,

- 2 szt wysokość 250cm, długość max. 470cm i głębokość max. 50cm

**Pomieszczenie nr 2 archiwum**

- 1szt wysokość 250cm, długość max. 350cm, głębokość max.30cm

- 2szt wysokość 250cm, długość max.240cm, głębokość max.50cm

- 1szt wysokość 250cm, długość max. 270cm, głębokość max. 50cm

Udźwig regału min. 480 kg.

**Wyposażenie regału:** każdy regał powinien posiadać 7 półek metalowych o gładkiej powierzchni, krawędzie( ranty) półek wygięte do dołu. Pierwsza półka powinna być przykręcona na wysokości 15 cm od podłoża. Natomiast pozostałe półki w odległości min. 25cm miedzy sobą. Stelaż (elementy pionowe) powinien posiadać otwory montażowe. Regał na początku i końcu powinien posiadać ograniczniki półek ( metalowe listwy na bokach regału przykręcone do stelaża mniej więcej w połowie wysokości półki). Regal posiada 7 poziomów. Razem 14 ograniczników na regał ( 7 po jednej i 7 po drugiej stronie regału- 2 na poziom). Każdy regał powinien mieć możliwość przykręcenia go do podłoża archiwum.

1. Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,

- montaż regałów stacjonarnych,

- montaż wszystkich elementów wyposażenia regałów ( półki, ograniczniki boczne),

- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy i likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.

1. Dostarczone regały powinny być fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych.
2. Wszystkie prace wykonane zostaną ze sztuka budowlana oraz obowiązującymi przepisami BHP i P.POŻ.
3. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji minimum 24 miesiące od dnia montażu regałów.

Zdjęcie poglądowe:



**Zdjęcia pomieszczeń archiwum:**

- Pomieszczenie nr 1 archiwum



- Pomieszczenie nr 2 archiwum



**II. Pakiet nr 2 - zakupu wraz z dostawą szaf kartotekowych do rejestracji POZ.**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa szaf kartotekowych do rejestracji POZ przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na ul. Rydygiera 1, 86 – 200 Chełmno.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w transporcie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.

**3. Szafa metalowa kartotekowa (6 szuflad) - 12 sztuk:**

- szuflada przystosowana na 2 rzędy kopert B5 poziomo,

- wymiary: wys. 1518 mm x szer. 608 mm x gł. 633 mm (+/-30mm),

- korpus szafki wykonany z blachy stalowej o grubości min. 0,8 mm,fronty szuflad z blachy o grubości 1,0 mm,

- szuflada na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie,

- centralne ryglowanie szuflad,

- w każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”,

- kolor popiel,

- nośność prowadnic max. 70 kg.

4. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji minimum 24 miesiące.

5. Dostawa pod drzwi (POZ) we wskazane miejsce przez Zamawiającego.

Zdjęcie poglądowe:



**6. Szafa metalowa kartotekowa (4 szuflady) - 1 sztuka:**

- wymiary: 1060mm x 610 mm x 630 mm (+/-30mm),

- szuflada przystosowana na 2 rzędy kopert B5 poziomo,

- szuflada na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie,

- centralne ryglowanie szuflad,

- kolor popiel,

- korpus szafki wykonany z blachy stalowej o grubości min. 0,8 mm, fronty szuflad z blachy o grubości 1,0 mm,

- w każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”.

7. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji minimum 24 miesiące.

8. Dostawa pod drzwi (POZ) we wskazane miejsce przez Zamawiającego.

Zdjęcie poglądowe:

